ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPROSZENIA

DO SKŁADANIA OFERT

RD.271.13.2017.

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: **„Dostawa fabrycznie nowej skrapiarko zalewarki zabudowanej na podwoziu dostosowanej do holowania przez dowolny pojazd przystosowany do holowania przyczep wraz z przeszkoleniem operatorów*”***

1. SKRAPIARKO- ZALEWARKA

Specyfikacja  skrapiarko zalewarki

1. Pojemność min 530 litrów.
2. Napęd silnik spalinowy z zapłonem iskrowym min .7,5 KM z automatycznym odcięciem paliwa przy wyłączaniu.
3. Pompa emulsji podgrzewana płaszczem grzewczym z wbudowanym zabezpieczeniem ciśnieniowym.
4. Funkcja uruchamiania pompy za pomocą przycisku włącznika na pulpicie sterowniczym .
5. Pulpit sterowniczy maszyny zabezpieczony hermetycznie zamykany na klucz wyposażony w licznik motogodzin, programator temperatury, termometr, włącznik palnika, włącznik pompy emulsji,  sterownik palnika  ze wskaźnikiem fazy pracy palnika.
6. Palnik na olej opałowy mocy min 30 KW  z zasilaniem 12V.
7. System oczyszczania instalacji za pomocą przepłukiwania ( bez instalacji na sprężone powietrze).
8. Podgrzewany zawór główny wyprowadzający emulsje ze zbiornika.
9. Węże i zawory z atestem do 200 stopni C.
10. Instalacja elektryczna 12V wyposażona w alternator.
11. Zbiornik wyposażony w okienko przelewowe.
12. Maszyna wyposażona w belkę spryskująca o szerokości sprysku 1,5 m

2. PRZYCZEPA CIĘŻAROWA  MINIMUM DMC 1300 KG

Specyfikacja Przyczepy ciężarowej ( podwozie skrapiarko zalewarki)

1. Przyczepa z homologacją DMC 1300 KG.
2. Przyczepa ma pełnić funkcję podwozia do zabudowy urządzeń budowlano drogowych.
3. Konstrukcja w całości ocynkowana  .
4. Oświetlenie zgodne z prawem o ruchu drogowym.
5. Koło podporowe na dyszlu.
6. Dyszel tzw. sprzęgło z regulowaną wysokością tzw. "BOCIAN "+dwie końcówki ( oczko DIN do samochodów ciężarowych i ciągników rolniczych oraz zatrzaska na hak kulowy do aut dostawczych i osobowych.

3. POZOSTAŁE WYMAGANIA:

1. Zamawiający wymaga bezpłatnego serwisu gwarancyjnego. Czas przyjazdu serwisu gwarancyjnego od czasu zgłoszenia usterki za pośrednictwem fax lub mailem nie może być dłuższy niż 7 dni.

2. Wymagana gwarancja producenta na skrapiarko zalewarkę – min. 24 miesiące. Na potwierdzenie spełnienia powyższych wymagań. **Wykonawca składa w ofercie oświadczenie o czasie gwarancji na oferowaną skrapiarko zalewarkę.**

3. Wykonawca złoży także oświadczenie o spełnianiu przez skrapiarkę wymagań określonych w ustawie 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 128 z późn. zm.). Pojazd powinien posiadać niezbędne wyposażenia oraz dokumenty dopuszczające go do ruchu drogowego w Polsce umożliwiające jego eksploatację bezpośrednio po odbiorze przez Zamawiającego.

4. Wykonawca zapewni szkolenie obsługi u Zamawiającego w dniu przekazania urządzenia.

5. W dniu dostawy Wykonawca dostarczy instrukcje obsługi w języku polskim.

6. Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia **Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich ul. Ks. S. Wyszyńskiego 7**, na koszt Wykonawcy.

7. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z przedmiotem zamówienia w dniu obioru skrapiarko zalewarki. Dokumenty te będą w języku polskim lub, w przypadku dokumentów w języku obcym, z dołączonym tłumaczeniem.

8. Skrapiarka winna być przedstawiona do odbioru w terminie do 19.05.2017 r. w siedzibie **Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich ul. Ks. S. Wyszyńskiego 7**, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 14:00.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień – Dostawy:

**34921000-9 Sprzęt do konserwacji dróg**