**RD.271.10.2020 Strzelce Krajeńskie, dnia 17 marca 2020 r.**

**„Podwójne powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 1380F na odcinku Gardzko – Stare Kurowo”**

W związku z zapytaniami dot. powierzchni do wykonania zadania informuję, iż wystąpiła omyłka pisarska w opisie przedmiotu zamówienia oraz z w przedmiarze robót.

Poniżej przedstawiam właściwy zapis oraz właściwy przedmiar robót

**1. Opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi powiatowej nr 1380F na odcinku Gardzko – Stare Kurowo odcinek o długości 2200 mb o szerokości 5,5 m o powierzchni 12 100,00m2

**Przedmiar robót**

Podwójne powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 1380F na odcinku Gardzko – Stare Kurowo

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Nr*** | ***Opis robót******Podwójne powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 1380F na odcinku Gardzko – Stare Kurowo*** | ***j.m.*** | ***Ilość*** |
| 1. | Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia nie ulepszana  | m2 | 12 100 |
| 2. | Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsja asfaltową, grys kamienny frakcja 2-5, kruszywo w ilości 8dm3/m2 | m2 | 12 100 |
| 3. | Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsja asfaltową, grys kamienny frakcja 5-8, kruszywo w ilości 10dm3/m2 | m2 | 12 100 |
| 4. |  |  |  |