|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Nr*** | ***Opis robót******Podwójne powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 1380F na odcinku Gardzko – Stare Kurowo*** | ***j.m.*** | ***Ilość*** |
| 1. | Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia nie ulepszana  | m2 | 121000 |
| 2. | Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsja asfaltową, grys kamienny frakcja 2-5, kruszywo w ilości 8dm3/m2 | m2 | 121000 |
| 3. | Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsja asfaltową, grys kamienny frakcja 5-8, kruszywo w ilości 10dm3/m2 | m2 | 121000 |
| 4. |  |  |  |

**Przedmiar robót**

Podwójne powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 1380F na odcinku Gardzko – Stare Kurowo