Strzelce Krajeńskie, dnia 21 listopada 2014 roku

# ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zapraszam do składania ofert dla Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z siedzibą w Strzelcach Krajeńskich, mieszczącą się przy ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7 66-500 Strzelce Krajeńskie, **na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pod nazwą:**

**„Budowa boisk wielofunkcyjnych zewnętrznych na terenach szkół ponadgimnazjalnych powiatu strzelecko-drezdeneckiego”.**

**Parametry inwestycji:**

**Planuje się budowę 3 boisk wielofunkcyjnych na terenie powiatu:**

1. Lokalizacja: Powiat Strzelecko-Drezdenecki,

Gm. Strzelce Krajeńskie, miejscowość: Strzelce Krajeńskie

ul. Kościuszki 29

Działka nr 654/1

Boisko o wymiarach przybliżonych 40x20 m ~ 800 m² wykonane z modułowej nawierzchni sportowej z polipropylenu. Nawierzchnia powinna łatwo odprowadzać wodę. Boisko w miesiącach zimowych, po demontażu modułów z polipropylenu powinno służyć także jako lodowisko.

Jako podbudowę wskazane byłoby wykorzystać istniejącą nawierzchnię boiska wykonanego z mieszanki asfaltowo-bitumicznej o wymiarach 40/23m – 920 m², w celu uniknięcia wysokich kosztów związanych z usunięciem mieszanki, jej wywozem i utylizacją.

1. Lokalizacja: Powiat Strzelecko-Drezdenecki,

Gm. Strzelce Krajeńskie, miejscowość: Strzelce Krajeńskie

ul. Ks. St. Wyszyńskiego

Działka nr 445/90

Boisko o wymiarach przybliżonych 40x20 m ~ 800 m² wykonane z modułowej nawierzchni sportowej z polipropylenu. Nawierzchnia powinna łatwo odprowadzać wodę. Boisko w miesiącach zimowych, po demontażu modułów z polipropylenu powinno służyć także jako lodowisko.

Jako podbudowę wskazane byłoby wykorzystać istniejącą nawierzchnię boiska wykonanego z mieszanki asfaltowo-bitumicznej o wymiarach 40/24m – 960 m², w celu uniknięcia wysokich kosztów związanych z usunięciem mieszanki, jej wywozem i utylizacją.

1. Lokalizacja: Powiat Strzelecko-Drezdenecki,

Gm. Strzelce Krajeńskie, miejscowość: Drezdenko

ul. M. Konopnickiej 2

Działka nr 1067/7

Boisko o wymiarach przybliżonych 40x20 m ~ 800 m² wykonane z modułowej nawierzchni sportowej z polipropylenu. Nawierzchnia powinna łatwo odprowadzać wodę. Boisko w miesiącach zimowych, po demontażu modułów z polipropylenu powinno służyć także jako lodowisko.

Istniejącą nawierzchnię stanowi boisko trawiaste o wymiarach 30/60 m – 1800 m².

Projektowana nawierzchnia boisk nie powinna generować kosztów związanych z ich utrzymaniem i konserwacją, a gwarancja na nawierzchnię nie powinna być krótsza, niż 10 lat. Boiska powinny zostać zaprojektowane w sposób pozwalający uzyskać najwyższą jakość i funkcjonalność, przy jak najmniejszych nakładach finansowych. Boiska powinny posiadać zabezpieczenia (piłko chwyty po stronach bramek), nie ma potrzeby dodatkowego wygradzania całości boiska (bandy, czy ogrodzenie siatką). Oprócz elementów stałych typu bramki, kosze, słupki, należy zaprojektować infrastrukturę towarzyszącą w postaci: małych trybun, bądź kilku siedzisk, czy ławek oraz kosze na śmieci.

Od Wykonawcy wymagane jest poddawanie wstępnego projektu do konsultacji z Zamawiającym, z uwagi na konieczność akceptacji rozwiązań technicznych zastosowanych w projekcie.

Oprócz elementów zaproponowanych przez Zamawiającego, Wykonawca może zaproponować dodatkowe elementy poprawiające funkcjonalność boiska. Ponadto od daty zawarcia umowy co 2 tygodnie będą odbywały się spotkania Zamawiającego z Wykonawcą, w celu zweryfikowania postępów prac przy opracowywaniu dokumentacji.

**Dokumentacja techniczna obejmuje:**

Pozyskanie przez wykonawcę wszelkich opinii, uzgodnień i oświadczeń niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia, w tym sporządzenia:

1. zaktualizowanych podkładów map do celów projektowych,
2. projektu budowlanego,
3. projektu wykonawczego,
4. kosztorysu inwestorskiego,
5. przedmiaru robót,
6. kosztorysu ofertowego,
7. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
8. BIOZ,
9. uzyskania decyzji pozwolenia na budowę/zgłoszenia wykonania robót (w zależności od przyjętych rozwiązań technicznych),
10. ewentualnych innych dokumentów wymaganych przepisami prawa.

Dokumenty zawarte w lit. b –h należy wykonać w wersji papierowej w 6 egz. oraz wersji elektronicznej, umożliwiającej ich ewentualną edycję przez Zamawiającego.

**Termin składania ofert:**

27 listopada 2014 roku godz. 10.00, w zamkniętej kopercie w sekretariacie Starostwa (pokój nr 103), z dopiskiem: **„Oferta na opracowanie dokumentacji technicznej budowy boisk wielofunkcyjnych zewnętrznych na terenach szkół ponadgimnazjalnych powiatu strzelecko-drezdeneckiego”.**

**Nie otwierać do 27 listopada 2014 r. godz. 10.00**

**Termin wykonania zamówienia**:

Złożenia kompletnej dokumentacji: 19 grudnia 2014 roku.

Jednocześnie informuję, że każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.

Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny.

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę.

Starosta Strzelecko-Drezdenecki

(-) Andrzej Bajko