ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT

RD.271.5.2018.

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania:

***„Remonty dróg powiatowych polegający na położeniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na terenie powiatu strzelecko – drezdeneckiego 2018”***

oraz pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót wykonywanych w oparciu o powyższą dokumentację projektową (realizowany w ramach wynagrodzenia, jakie zostanie określone w przedstawionej ofercie).

Dokumentacja projektowa planowana jest do wykorzystania w bieżącym roku. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie dokumentacji ***do zgłoszenia robót*** polegających na wykonaniu remontu po przez ułożenie nakładki asfaltowej na istniejących nawierzchniach dróg. Planowany remont nawierzchni dróg powiatowych obejmuję następujące odcinki:

1. Odcinek drogi powiatowej nr 1378F Babrówko – Tuczno – około 2500 mb o szerokości około 1,5 m, Gmina Strzelce Krajeńskie;
2. Odcinek drogi powiatowej nr1364F Przyłęg – Górki Noteckie – około 1000mb o szerokości około 5 m, Gmina Strzelce Krajeńskie;
3. Odcinek drogi powiatowej nr 1366F Sławno – Sarbiewo – około 800 mb o szerokości około   
   4 m, Gmina Strzelce Krajeńskie, Gmina Zwierzyn;
4. Odcinek drogi powiatowej nr 1373F w miejscowości Strzelce Krajeńskie ul. Gdańska około 260 mb o szerokości około 6 m, Gmina Strzelce Krajeńskie;
5. Odcinek drogi powiatowej nr 1371F w miejscowości Osiek około 500 mb o szerokości około 4,5 m, Gmina Dobiegniew;

**Dokładna lokalizacja remontowanych odcinków dróg powiatowych zostanie ustalona po przeprowadzeniu wizji w terenie przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.**

Opracowana dokumentacja nie może zmienić trasy istniejących dróg, musi mieścić się w krawędziach istniejącego asfaltu, zachowując szerokości przedmiotowych dróg.

**Zawartość opracowania na „Remonty dróg powiatowych polegający na położeniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na terenie powiatu strzelecko – drezdeneckiego 2018”**

1. **Mapa do celów projektowych/opiniodawczych** (w zależności od potrzeb);
2. **Projekt wykonawczy;**
3. **Kosztorys inwestorski;**
4. **Przedmiar robót;**
5. **Kosztorys ofertowy;**
6. **Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót;**
7. **Ewentualnie inne dokumenty wymagane przepisami prawa;**

Dokumenty zawarte w lit. a, b oraz f, g, należy wykonać w wersji papierowej w 3 egz. ora w wersji elektronicznej, umożliwiającej ich ewentualną edycję przez Zamawiającego, dokumenty zawarte pod lit. c-e należy wykonać w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach, kosztorys ofertowy także w wersji umożliwiający jego edycje przez Zamawiającego. Pozostałe dokumenty zapisać w formacie umożliwiającym ich edycje .

Wykonawca dołączy do dokumentacji projektowej oświadczenie, że projekt jest wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno budowlanymi, normami i wytycznymi, i że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Przy opracowywaniu poszczególnych części projektu należy uwzględnić następujące zalecenia:

1. Projekt wykonawczy powinien posiadać wszystkie niezbędne szczegółowe rozwiązania wynikające z przedmiotu zamówienia i niezbędne do zrealizowania zadania.Projekt powinien posiadać wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie projektanta, zgodne z Prawem Budowlanym.
2. Kosztorys inwestorski powinien być sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.
3. Przedmiar robót należy sporządzić w układzie tabelarycznym zgodnie z kosztorysem ofertowym.
4. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót powinny być sporządzone na podstawie aktualnie obowiązujących ogólnych specyfikacji technicznych wydanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych – dla robót drogowych.
5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu (w siedzibie zamawiającego) 4 kompletnych egzemplarzy dokumentacji. Poszczególne części dokumentacji powinny być opisane, oprawione i ponumerowane. Natomiast całość każdego egzemplarza powinna być przekazana w teczce opisanej oraz zawierającej spis zawartości. Dodatkowo przedmiar robót i kosztorys ofertowy dostarczyć także w wersji elektronicznej w formacie danych kompatybilnych MS Excel.
6. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń w zakresie rozwiązań technicznych wynikających z norm i przepisów.
7. Projekt powinien być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 poz. 1129).

**B) sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie Zamawiającego w zakresie:**

-       stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,

-       uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, w sposób zgodny z wymaganiami ustaw, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej.

Lokalizacja obiektów : woj. Lubuskie, Powiat Strzelecko-Drezdenecki, Gmina Strzelce Krajeńskie, Stare Kurowo, Zwierzyn, Dobiegniew.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień – Usługi:

**71320000-7** - [Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania](http://www.cpv.com.pl/kod,71320000-7%20.html)