ZAŁĄCZNIK NR 1 DO

ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT

RD.271.4.2019

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z zapewnianiem pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji oraz uzyskanie wszystkich decyzji lub zezwoleń wymaganych Prawem Budowlanym umożliwiającym realizacje zadania pn.:

„Przebudowę drogi powiatowej nr 1376F”

*Zamawiający zastrzega, iż dokumentacja projektowa powinna być wykonana w sposób umożliwiający etapową realizację inwestycji ( etap I realizacja 2020 r., etap II realizacja 2021r.).*

Opracowując projekt należy zastosować rozwiązania gwarantujące uzyskanie jak największej liczby punktów, o których mowa w § 24 ust 1 Ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz.U. z 2018 poz. 2161 t.j ze zm. )

Komisja dokonuje oceny wniosków o dofinansowanie, mając na celu wyrównywanie potencjału społeczno-gospodarczego, poprawę jakości życia mieszkańców i zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze województwa bierze pod uwagę:

* znaczenie zadania dla realizacji infrastruktury drogowej w sposób gwarantujący poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym:

- zapewnienie spójności sieci dróg publicznych,

- podnoszenie standardów technicznych dróg powiatowych i dróg gminnych oraz zachowanie jednorodności sieci dróg powiatowych i dróg gminnych pod względem spełniania tych standardów (jezdnie, ruch pieszych w tym chodniki, pobocza, ruch rowerów, przystanki komunikacyjne, odwodnienie, skrzyżowania,

- rozwiązania dodatkowe/specjalne w zakresie brd,

- wypadkowość (poprawa poziomu brd, poprawa bezpieczeństwa pieszych),

- zarządzanie prędkością;

* zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych;
* poprawę dostępności terenów inwestycyjnych;
* komplementarność zadania z zadaniami realizowanymi w ramach Programów Rządowych.

**Zawartość opracowania na :**

**„Przebudowę drogi powiatowej nr 1376F” – etap I, etap II.**

**Opracowanie dokumentacji**

1. **Mapa do celów projektowych/opiniodawczych** (w zależności od potrzeb)
2. **Opinia geotechniczna dla obszaru projektowanego** (dokumentacja geologiczna, o ile zachodzi potrzeba).
3. **Projekt budowlany – etap I, etap II.**
4. **Projekt wykonawczy – etap I, etap II.**
5. **Kosztorys inwestorski – etap I, etap II.**
6. **Przedmiar robót – etap I, etap II.**
7. **Kosztorys ofertowy – etap I, etap II.**
8. **Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – etap I, etap II.**
9. **BIOZ** - projekt **– etap I, etap II.**
10. **Projekt tymczasowej organizacji ruchu – etap I, etap II.**
11. **Projekt stałej organizacji ruchu – etap I, etap II.**
12. **projekty usunięcia ewentualnych kolizji takich jak nieczynne słupy telekomunikacyjne**
13. **Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę/zgłoszenia wykonania robót** (w zależności od przyjętych rozwiązań technicznych) **– etap I, etap II.**
14. **Uzyskanie wszystkich koniecznych uzgodnień warunków i opinii (min decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenia wodno prawne)**
15. **Ewentualnie inne dokumenty wymagane przepisami prawa**

Dokumenty zawarte w lit. c, d, oraz f, h, i, j, k należy wykonać w wersji papierowej w 6 egz. ora w wersji elektronicznej, umożliwiającej ich ewentualną edycję przez Zamawiającego, dokumenty zawarte pod lit. e-g należy wykonać w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach, kosztorys ofertowy także w wersji umożliwiający jego edycje przez Zamawiającego. Pozostałe dokumenty zapisać w formacie PDF.

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania i uzgadniania z zamawiającym proponowanych rozwiązań projektowych, a także informowania zamawiającego o postępie prac i decyzjach podejmowanych w trakcie projektowania,

W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania uwag i przekazywania dyspozycji w celu ich uwzględnienia w dokumentacji projektowej.

**Stan istniejący**

**Droga powiatowa Nr 1376F w miejscowości Bobrówko**

Odcinek o długości około 3,300 km. Istniejąca droga posiada jezdnię o nawierzchni asfaltowej

**Oczekiwania zamawiającego** - Podstawowym celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu, komfort użytkowania drogi oraz zapewnienie odpowiedniego odwodnienia. Dostosowanie drogi powiatowej nr 1376F klasy Z zgodnie z wytycznymi projektowania dróg oraz założeń z ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych

Przy opracowywaniu poszczególnych części projektu należy uwzględnić następujące zalecenia:

1. Projekt wykonawczy powinien posiadać wszystkie niezbędne szczegółowe rozwiązania wynikające z przedmiotu zamówienia i niezbędne do zrealizowania zadania.Projekt powinien posiadać wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie projektanta, zgodne z Prawem Budowlanym.
2. Kosztorys inwestorski powinien być sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.
3. Przedmiar robót należy sporządzić w układzie tabelarycznym zgodnie z kosztorysem ofertowym.
4. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót powinny być sporządzone na podstawie aktualnie obowiązujących ogólnych specyfikacji technicznych wydanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych – dla robót drogowych.
5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu (w siedzibie zamawiającego) 6 kompletnych egzemplarzy dokumentacji. Poszczególne części dokumentacji powinny być opisane, oprawione i ponumerowane. Natomiast całość każdego egzemplarza powinna być przekazana w teczce opisanej oraz zawierającej spis zawartości. Dodatkowo przedmiar robót i kosztorys ofertowy dostarczyć także w wersji elektronicznej w formacie danych kompatybilnych MS Excel.
6. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń w zakresie rozwiązań technicznych wynikających z norm i przepisów.
7. Projekt powinien być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 poz. 1129).

**B) sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie Zamawiającego w zakresie:**

-       stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,

-       uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, w sposób zgodny z wymaganiami ustaw, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej.

Lokalizacja obiektów : woj. Lubuskie, Powiat Strzelecko-Drezdenecki, Gmina Strzelce Krajeńskie,

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień – Usługi:

**71320000-7** - [Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania](http://www.cpv.com.pl/kod%2C71320000-7%20.html)